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GSM自动拨号电力防盗报警系统
GSM自动拨号电力防盗报警系统由GADS1.0模组和380V检测装置二合为一体。

当380V检测装置检测到电力线被切断时，立即送一个触发信号到GADS1.0模组，GADS1.0模组被触发马上自动拨号到预设好的电话号码上，在短暂时间内迅速拨通预先储存的电话号码或移动手机号码，并用语音报告系统的现况，使执勤人员能迅速到达现场查明事因，以控制事发现场，达到最小损失目的。

注意：GADS1.0模组与不同的检测装置可组成不同的警报系统。检测装置可灵活定制。
一、GADS1.0模组
本模组采用GSM拨号技术，内钳语音告警功能！该设备采用微电脑控制， 具备灵活性自由录制语音功能。芯片全部采用先进的进口芯片，自带备用电源，在交流电短时间停电时也能正常工作。

1、产品特点：

（1）体积小

（2）接线少

（3）安装位置方便

（4）接口简单易明

（5）操作更加方便

（6）设备工作可靠

（7）预报准确迅速

（8）适于恶劣环境

（9）市场价格最低
2、定义：GADS1.0模组（GSM AUTOMATIC DIAL SYSTEM 版本为1.0）是一个实现无人操作自动化拨号的装置。
3、功能：当发生警情时，产品会在小偷毫无知觉时立即自动拨预先设好的几个电话号码，并将预先录好的语音反复播放给对方!这样就可以立即派人到现场,让贼人在不知不觉中被擒!(当无人接电话时自动拨第二个、第三个。。。号码,一直拨到有人接电话为止)

4、预录语音信息：同时按住录音按钮（REC）不放，录音指示灯亮起，对准录音咪头预录安装此系统的岗位或编号名称。例如：“这里是XX地方”，或“XX地方第X号系统出现XX，请速派人查看”，录音时间不超过10秒。松开录音键（REC）录音结束。假如录制内容不满意或须要更改，按住录音键（REC）重新录制即可。预录制信息以最后一次录音有效。
*注意：当录制语音信息超长于10秒时（实际使用中超过10秒），该设备的录音指示灯会灭，表示录音自动结束。这个录间时间长度可按要求定制长短。
5、预存电话号码：

（1）、首先备一张支持当地GSM网络的SIM手机卡（中国移动或中国联通），推荐使用中国移动通信的SIM卡，中国移动网络覆盖率比中国联通网络覆盖率大，信号相对较为稳定些。

（2）、用油性笔（或可写纸）在SIM卡的背面写上编号或具有标志性的易记符号。随意用一个功能正常可使用的手机，将该SIM卡插入开机，存入3个电话号码(号码数量可以按要求增加，在开发时定制开发)。确认保存成功后关手机将SIM卡取出，再插入GADS1.0模组里。(也可以定制保留就用GADS1.0 模组直接实现电话号码存储)

*注意：第一个先保存的电话号码会在发生警情时先拨，然后是第二个，再到第三个。（预存入电话号码数量可按要求定制，存入号码可以是手机号码，办公室或值班用固话号码）

6、技术参数：

# 订单数量大的情况下，以下参数可按客户的要求定制。
（1）、接口部分： 

         a.直流电源输入------两根线（系统直流供电输入）

                 b.触发信号输入------两根线（外部警告信号输入）

                 c.复位信号引出------两根线（这个接口可与外部系统同步使用）

                 d.短信远程复位------无线方式（可发特定的短信对系统进行复位）

（2）内带可充电电源，待机状态时交流电网可给其充电，当交流电网停电时自带电源可维持系统供电不间断，不影响系统的工作任务。

（3）、使用电源：直流6V——7.5V

（4）、工作频率：GSM900MHz——GSM1800MHz双频段。

（5）、最大发射输出功率：2W

（6）、工作温度：-40摄氏度～+80摄氏度

（7）、湿度：80%

（8）、工作环境：在有GSM网络信号覆盖的任意地方

（9）、系统加了防手机死机技术，可以在手机由于外界原因引起的非可预计死机情况下，系统会实时监控手机状态，然后自动开启手机，以确保在有警情发生的情况下更为可靠！
二、380V检测装置：

该装置380V四条线接入口。380V检测四线以并联方式接入电力网即可！只要零线不能接错，其它线可任意接入；设计成傻瓜操作，免调试。与GADS1.0模组完美结合成一套380V交流电线防盗装置。

电力模块不但可以打电话进行语音报警，还可以发短信息进行控制或者查询远程设备或端口的开关状态，这套设备只接受卡内预设卡号的电话控制它，在收到非本手机卡内预设的号码发的短信息的时候将不予理睬！使系统的安全性大大增加！可以短信息远程撤防布防，只要一部普通的手机就能操纵所有系统功能，不像其他的设备还有遥控器，携带不方便！

三、系统安装位置：

客户可以按照自己的需要，安装在需要防盗的关键位置即可，方便，没有约束性！仅须注意防雨淋，并且装在有手机信号的地方即可。

图：380V电力GSM自动拨号语音报警系统
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