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GSM自动拨号语音防盗报警模块
                               GADS1.0模组
采用GADS1.0模组嵌入开发安防装置，它与警报检测装置配合，就成为一个最佳性能的安防系统。检测装置检测到警情时，立即送一个触发信号到GADS1.0模组，GADS1.0模组被触发马上自动拨号到预设好的电话号码上，在短暂时间内迅速拨通预先储存的电话号码或移动手机号码，并用语音报告系统的现况，使执勤人员能迅速到达现场查明事因，以控制事发现场，达到最小损失目的。用本模组可二次开发任何安防报警或远程监控系统！
注意：GADS1.0模组与不同的检测装置可组成不同的警报系统。检测装置可灵活定制。

适用场所：电力、火警、自然灾情、家庭防盗、汽车防盗、楼宇安防、各种监控场合（根据用户须要或定制我们可嵌入语音远程控制）

1、产品特点：

（1）体积小

（2）接线少

（3）安装位置方便

（4）接口简单易明

（5）操作更加方便

（6）设备工作可靠

（7）预报准确迅速

（8）适于恶劣环境

（9）市场价格最低

2、定义：GADS1.0模组（GSM AUTOMATIC DIAL SYSTEM 版本为1.0）是一个实现无人操作自动化拨号的装置。本模组采用GSM拨号技术，内嵌语音告警功能！该设备采用微电脑控制， 具备灵活性自由录制语音功能。芯片全部采用先进的进口芯片。
3、功能：当发生警情时，产品会在小偷毫无知觉时立即自动拨预先设好的几个电话号码，并将预先录好的语音反复播放给对方!这样就可以立即派人到现场,让贼人在不知不觉中被擒!(当无人接电话时自动拨第二个、第三个。。。号码,一直拨到有人接电话为止)

4、预录语音信息：同时按住录音按钮（REC）不放，录音指示灯亮起，对准录音咪头预录安装此系统的岗位或编号名称。例如：“这里是XX地方”，或“XX地方第X号系统出现XX，请速派人查看”，录音时间不超过10秒。松开录音键（REC）录音结束。假如录制内容不满意或须要更改，按住录音键（REC）重新录制即可。预录制信息以最后一次录音有效。
*注意：当录制语音信息超长于10秒时（实际使用中超过10秒），该设备的录音指示灯会灭，表示录音自动结束。这个录音时间长度可按要求定制长短。
5、预存电话号码：

（1）、首先备一张支持当地GSM网络的SIM手机卡，（中国移动或中国联通）推荐使用中国移动的SIM卡，中国移动网络覆盖率比中国联通网络覆盖率大，信号相对较为稳定些。

（2）、用油性笔（或可写纸）在SIM卡的背面写上编号或具有标志性的易记符号。随意用一个功能正常可使用的手机，将该SIM卡插入开机，存入3个电话号码。确认保存成功后关闭手机将SIM卡取出，再插入GADS1.0模组里。(也可以定制保留就用GADS1.0 模组直接实现电话号码存储)

*注意：第一个先保存的电话号码会在发生警情时先拨，然后是第二个，再到第三个。（预存入电话号码数量可按要求定制，存入号码可以是手机号码，办公室或值班用固话号码）

6、系统远程状态检测及远程系统操作：

模块不但可以打电话进行语音报警，还可以发短信息进行控制或者查询远程设备或端口的开关状态，这套设备只接受卡内预设卡号的电话控制它，在收到非本手机卡内预设的号码发的短信息的时候将不予理睬！使系统的安全性大大增加！可以短信息远程撤防布防，只要一部普通的手机就能操纵所有系统功能，不像其他的设备还有遥控器，携带不方便！
当完成一个报警任务时，系统会自动处于撤防状态，系统要通过一条指定内容的短信息进行重新布防，简单方便。（当系统收到短信并进行相应的控制操作时，会给你回复一个信息提示“控制成功”）

发送指令内容的如下：

发送的数据格式为：端口号+电平高低信息，比如：00代表第0个端口为0电平，11代表第1个端口为高电平。

端口号的顺序依次为：0--9，A--T，共30个。

电平高低信息仅有1和0（这些电平的高低可以用于控制设备的开关，可以用于二次开发作为外部接口用的！）。

具体的所有指令如下所示：

00-------第0个端口为0

01-------第0个端口为1

10-------第1个端口为0

11-------第1个端口为1

20-------第2个端口为0

21-------第2个端口为1

30-------第3个端口为0

31-------第3个端口为1

40-------第4个端口为0

41-------第4个端口为1

50-------第5个端口为0

51-------第5个端口为1

60-------第6个端口为0

61-------第6个端口为1

70-------第7个端口为0

71-------第7个端口为1

80-------第8个端口为0

81-------第8个端口为1

90-------第9个端口为0

91-------第9个端口为1

A0-------第A个端口为0（注意：这里的A一定为大写的）

A1-------第A个端口为1

B0-------第B个端口为0

B1-------第B个端口为1

C0-------第C个端口为0

C1-------第C个端口为1

D0-------第D个端口为0

D1-------第D个端口为1

E0-------第E个端口为0

E1-------第E个端口为1

F0-------第F个端口为0

F1-------第F个端口为1

G0-------第G个端口为0

G1-------第G个端口为1

H0-------第H个端口为0

H1-------第H个端口为1

I0-------第I个端口为0(I是i的英文大写，不是阿拉伯数字的1)

I1-------第I个端口为1

J0-------第J个端口为0

J1-------第J个端口为1

K0-------第K个端口为0

K1-------第K个端口为1

K0-------第K个端口为0

K1-------第K个端口为1

L0-------第L个端口为0

L1-------第L个端口为1

M0-------第M个端口为0

M1-------第M个端口为1

N0-------第N个端口为0

N1-------第N个端口为1

O0-------第O个端口为0

O1-------第O个端口为1

P0-------第P个端口为0

P1-------第P个端口为1

Q0-------第Q个端口为0

Q1-------第Q个端口为1

R0-------第R个端口为0

R1-------第R个端口为1

S0-------第S个端口为0

S1-------第S个端口为1

T0-------第T个端口为0

T1-------第T个端口为1

TT-------测试各路端口当前状态。

还有其他指令，可以按要求定制。

7、系统安装位置：

客户可以按照自己的需要，安装在需要防盗的关键位置即可，方便，没有约束性！仅须注意防雨淋，并且装在有手机信号的地方即可。

8、技术参数：

# 订单数量大的情况下，以下参数可按客户的要求定制。
（1）、接口部分： 

         a.直流电源输入------两根线（系统直流供电输入）

                 b.触发信号输入------两根线（外部警告信号输入）

                 c.复位信号引出------两根线（这个接口可与外部系统同步使用）

（2）、使用电源：直流6V——7.5V

（3）、工作频率：GSM900MHz——GSM1800MHz双频段。

（4）、最大发射输出功率：2W

（5）、工作温度：-40摄氏度～+80摄氏度

（6）、湿度：80%

（7）、工作环境：在有GSM网络信号覆盖的任意地方

（8）、系统加了防手机死机技术，可以在手机由于外界原因引起的非可预计死机情况下，系统会实时监控手机状态，然后自动开启手机，以确保在有警情发生的情况下更为可靠！
9、与市面上类似产品比较：

它不像无线电收发报警系统那样要有主机分机，要让人24小时值班看守主机，并且有效的收发距离很短，加长收发距离成本会倍数增加，更要在外面架设天线的烦恼；也不像家庭电话线报警装置那样要占用固定电话线路号码，且要拉电话线的麻烦安装过程。

用GADS1.0模组报警装置就完全没有上述的限制。

	产品
	通讯方式
	警报距离
	使用环境
	抗干扰
	远程控制
	组成
	附加说明

	GADS1.0模组或其应用产品
	GSM（中国移动或中国联通）
	有GSM网络处都可，无主分机距离限制。
	有GSM网络覆盖处都可，家庭或无人去的恶劣环境
	手机频率信道是专用的，抗干扰最好
	可方便实现语音远程控制设备（用一个手机号码）
	GADS模块
	安装灵活，可安装于任何有中国移动或中国联通的地方，成本低

	家庭电话

报警装置
	用电话线，占一个固定电话号码
	有电话的都可 
	一般用于家庭（在这方面突出其应用的局限性）
	也极好，但有报警与通话的冲突问题存在
	可方便实现语音远程控制设备（占电话资源）
	电话号码电话线、该报警装置
	仅仅能安装于有电话线之处，成本低

	无线报警系统（远距离型）
	采用几十兆到几百兆频率的无线电波
	有效使用距离一般只能做到几百米内，远距离要中继站
	主机要架设大型天线，主分机间不能有太强金属障和同频发射设备
	较上面两种差
	要加电话线才可以实现远程控制（独占一个电话号码）
	专职值勤人、主机、大功率天线、功率中继站、分机等
	收发距离与成本是正比倍增关系，只能装在一个极为有限的直径范围内

	无线报警系统（短距离型）
	同上
	几米之内
	主分机间不能有太强金属障和同频发射设备
	极差
	要加电话线才可以实现远程控制（独占一个电话号码）
	该报警装置、有主机、分机两部分
	同上


综合比较：本产品突出几个优点是其它产品是无法替代的。完全独立的模块，体积小，没有电话线的牵制；也没有无线电波通讯方式的距离局限性，不用架设大功率天线，不用设功率中继站来增加主分机间的有效通讯距离。使它的安装环境最灵活，适用场合更是广阔。成本很实际，并没因其它技术因素而狂增。

各种技术要求

模块的所有接口方式

我们会尽力满足您！！！ 

让我们手挽手，

进行心灵的最底层沟通，

打造最优越的产品与声望！！！！！
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