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CPUBBS论坛短信息家居报警模块说明书

1， 本产品功能：

只要用普通的手机发一条指定包含规定内容的短信息给这套装置，装置就会按照指令的内容进行相应的操作，比如打开或者关闭家里的某一套设备！总共有22个控制输出端口，可以控制各种不同的家庭设备或特殊功能控制等！。然后还留有8条外部信号触发报警端口，比如说门被打开了，或煤气泄露报警之类的模块都可以接上去！当我们的这套短信息智能家居报警模块接收到这些信息之后，就会自动把一条内容为：“您好！控制成功！”的信息回复给发指令给他的手机。若是还要继续发其他的控制指令，要在收到这套报警系统发送回来的短信息以后再发送！还可以发送一条指令内容为：“TT”的(可以理解为英文单词TesT的最前和最后一个字母的组合)，然后我们这套设备就会自动把当前所有端口的状态都回发送回来给您，以让您随时随地都可以清楚地了解到家里的动静！ 短信息发送的内容为：“现在各路IO当前的状态为：

            端口号：端口状态（端口号为0，1---9，A，B---T，端口状态为：0，1这二种）”（IO指的是端口的意思）

                当有这8个端口中的任一路发生警情的时候，系统会自动发送短信息给预先存储好的在电话卡中的电话号码，电话号码我们预设为可以发送给三个手机（可以按要求定制加多），发送的短信息内容为：“您好，第X路端口发生警情！”

发送指令内容的如下：

发送的数据格式为：端口号+电平高低信息，比如：00代表第0个端口为0电平，11代表第1个端口为高电平。

端口号的顺序依次为：0--9，A--T，共30个。

电平高低信息仅有1和0（这些电平的高低可以用于控制设备的开关，可以用于二次开发作为外部接口用的！）。

具体的所有指令如下所示：

00-------第0个端口为0

01-------第0个端口为1

10-------第1个端口为0

11-------第1个端口为1

20-------第2个端口为0

21-------第2个端口为1

30-------第3个端口为0

31-------第3个端口为1

40-------第4个端口为0

41-------第4个端口为1

50-------第5个端口为0

51-------第5个端口为1

60-------第6个端口为0

61-------第6个端口为1

70-------第7个端口为0

71-------第7个端口为1

80-------第8个端口为0

81-------第8个端口为1

90-------第9个端口为0

91-------第9个端口为1

A0-------第A个端口为0（注意：这里的A一定为大写的）

A1-------第A个端口为1

B0-------第B个端口为0

B1-------第B个端口为1

C0-------第C个端口为0

C1-------第C个端口为1

D0-------第D个端口为0

D1-------第D个端口为1

E0-------第E个端口为0

E1-------第E个端口为1

F0-------第F个端口为0

F1-------第F个端口为1

G0-------第G个端口为0

G1-------第G个端口为1

H0-------第H个端口为0

H1-------第H个端口为1

I0-------第I个端口为0(I是i的英文大写，不是阿拉伯数字的1)

I1-------第I个端口为1

J0-------第J个端口为0

J1-------第J个端口为1

K0-------第K个端口为0

K1-------第K个端口为1

K0-------第K个端口为0

K1-------第K个端口为1

L0-------第L个端口为0

L1-------第L个端口为1

M0-------第M个端口为0

M1-------第M个端口为1

N0-------第N个端口为0

N1-------第N个端口为1

O0-------第O个端口为0

O1-------第O个端口为1

P0-------第P个端口为0

P1-------第P个端口为1

Q0-------第Q个端口为0

Q1-------第Q个端口为1

R0-------第R个端口为0

R1-------第R个端口为1

S0-------第S个端口为0

S1-------第S个端口为1

T0-------第T个端口为0

T1-------第T个端口为1

TT-------查询当前各端口状态

2，技术参数：

# 订单数量大的情况下，以下参数可按客户的要求定制。

（1）、使用电源：直流7V——25V（推荐电压为7-12V），外部电源功率不小于2瓦特（2W）

（2）、工作频率：GSM900MHz——GSM1800MHz双频段。

（3）、最大发射输出功率：2W

（4）、工作温度：-40摄氏度～+80摄氏度

（5）、湿度：80%

（6）、工作环境：在有GSM网络信号覆盖的任意地方

（7）、系统加了防手机死机技术，可以在手机由于外界原因引起的非可预计死机情况下，系统会实时监控手机状态，然后自动开启手机，以确保在有警情发生的情况下更为可靠！
3，系统安全保密性：
这套设备只接受卡内预设卡号的电话控制它，在收到非本手机卡内预设的号码发的短信息的时候将不予理睬！使系统的安全性大大增加！可以短信息远程撤防布防，只要一部普通的手机就能操纵所有系统功能，不像其他的设备还有遥控器，携带不方便！

PAGE  
1
赖卫国：cpubbs@163.com 


