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红外RS232收发器使用说明书

特性：支持IrDA物理层协议version1.3

波特率：9600、19200、38400、57600、115200；
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通信距离：直对、去掉外壳约为2米

供电方式：WYUIRDA-01型：手机电池供电，带充电接口与电路，
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充电电源9V、600mA电源模块：芯正，外壳负。如图。



  WYUIRDA-02型：电源模块：5V（带稳硬度）、600mA

芯正，外壳负。如图。


工作电平：可工作于标准RS232电平，也可工作于TTL电平操作。见使用注意事项。


功耗：WYUIRDA-01型<40Ma



  WYUIRDA-02型<20mA

使用方法：


1 电源开关：拨向9针接口对WYUIRDA-01型为充电（不提供电路工作电源）；对WYUIRDA-02型为断开电源；


2 四位拨码开关：位4常为OFF。位1、2、3为波特率设置，具体值见下表

	波特率
	9600
	19200
	38400
	57600
	115200

	位1、2、3状态
	ON、ON、ON
	ONONOFF
	ONOFFON
	ONOFFOFF
	OFFONON



3 短路块W3、W4中间的芯为公共端，出品时只接RS232端，TTL端空出，目的是为了安全，请读了注意事项后再使用。


4 指示灯：从9针端口看过去：WYUIRDA-01型，红：指示本收发器的接收端状态；红：为充电指示，充电时亮，工作时灭；绿：工作指示：工作时亮，充电时灭。


WYUIRDA-02型，红：指示本收发器的接收端状态；绿：工作指示：工作时亮，充电时灭。


5自锁开关：弹起为工作状态，收发器处于工作状态，压下时为关断状态，可降低电流10mA左右，但收发器不能工作。


6 9针接口：RS232使用标准接口3线：3为TX，2为RX，5为GND；TTL接口使用3线：7为TXD，6为RXD，5为GND。

注意事项：


1电源：确保电源的正确性：WYUIRDA-01型使用9V、600mA电源模块：芯正，外壳负，用于给电池充电；WYUIRDA-02型使用5V（带稳硬度）、600mA芯正，外壳负，用于为收发器供电，要特别注意WYUIRDA-02型，错用电源将造成收发器永久性损坏！


2 使用短路块进行切换工作电平时，首先短路块只能插一块；同时一定不要将短路块插错！用RS232电平时，TTL两线6、7一定要悬空，用TTL电平时，RS232两线2、3一定要悬空，否则将造成收发器永久性损坏。


3 WYUIRDA-01的的电流约为40mA,即充电时间与使用时间相当。建议充电时间小于24小时。


4 改变波特率时，要先将电源关闭，设置好拨码开关，再上电，收发器就按设定的波特率工作了。提醒一下：双方的波特率设置必须一致。

收发器套件清单：


WYUIRDA-01型：收发器主模块2个、9针串口线2条、9V、600mA电源模块1个，试用软件：可在相关网站上下载串口调试助手软件。


WYUIRDA-02型：收发器主模块2个、9针串口线2条、5V、600mA电源模块2个，试用软件：可在相关网站上下载串口调试助手软件。

收发器模块的应用场合：


无线抄表、手持操作器（用于数据携带和转移）、现场设备的设置及信息交换、学校实验室和计算机、单片机RS232通信的教学，由于隔离，更加安全。
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